
****


**SCHEDA TECNICA – PIANTA DEI PUNTI DI ANCORAGGIO**

VISTA GENERALE:



****

PUNTI DI ANCORAGGIO AEREI, TENUTA MINIMA 350KG :

****

* 1: Ancoraggio CORDA a U
* 2: Ancoraggio CORDA a U

(distanza tra punto 1 e 2 Min. 1,50m – Max. 4m)

* 3: Ancoraggio rinvio RETE + PARANCO (carrucola doppia)
* 4: Ancoraggio RETE

(distanza tra punto 3 e punto 4 Min 1,50m)

* 5: Ancoraggio CORDA


(distanza tra punto 4 e punto 5 Min 1,50m)

* 6: Ancoraggio PARANCO

(distanza tra punto 5 e punto 6 Min. 30cm)

****

PUNTI DI ANCORAGGIO DI ELEMENTI SCENOGRAFICI, SENZA NECESSITA´ DI TENUTA MINIMA:



* 1: Ancoraggio telone bianco/fondale
* 2: Ancoraggio telone bianco/fondale

(distanza tra punto 1 e 2 MIN. 4m)


* 3: Ancoraggio telone bianco mobile
* 4: Ancoraggio telone bianco mobile

(distanza tra punto 1 e 2 MIN. 6m)

* 5: Ancoraggio di elemento scenografico

****

PUNTI DI ANCORAGGIO A TERRA O ALLA PARETE O A UNA ZAVORRA:



* 1: 2 punti di ancoraggio fissi che devono avere una tenuta minima di 350 kg. Possono essere al suolo o alla parete o si puó utilizzare una zavorra
* 2: punto di ancoraggio mobile fornito dalla compagnia (elemento scenografico, non ha bisogno di tenuta minima)

****

MISURE

